# Хамелеон - программатор EEPROM и микросхем памяти

Вступление
На этой странице вам предлагается программатор "Хамелеон". Программатор позволяет программировать микросхемы памяти, имеющие последовательный интерфейс. Основное отличие данного программатора от основной массы аналогичных программаторов - АЛГОРИТМЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПОЛНОСТЬЮ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ВНЕШНИМИ ПРОГРАММНЫМИ МОДУЛЯМИ. Для написания модуля необходим только простейший текстовый редактор, т.к. внешний модуль - это просто текстовый файл. Компилятор файла встроен в программатор. Поддержка новых микросхем не требует изменения программы. Достаточно только написать внешний модуль или модифицировать имеющийся.

Программа.
Текущая версия программатора -0.5. По сравнению с версией 0.4 исправлены некоторые ошибки (в т.ч. и в файлах модулей). Версия 0.5 работает под Windows 98, 2000, NT, ME, XP.
Изменения по сравнению с предыдущей версией:
1. Добавлены новые модули.
2. Полностью переделаны шаблоны.
3. Исправлены старые ошибки.
4. Увеличен размер архива.

Версия 0.5 поддерживает программирование следующих микросхем:

Серия 24Cxx | 24C01, 24C02, 24C04, 24C08, 24C16, 24C32, 24C64, 24C128, 24C256, 24C512. X2404, X2400 (производства Xicor).
Серия 93Cxx | 9306, 93C46, 93C56, 93C66, 7002NM10, X2444
Серия SDA/SDE | SDE2516, SDA2506
ITT Semiconductor | NVM3060
Sony | CXK1011, CXK1012, CXK1013
Toshiba | TC89101P, TC89102P
Микроконтроллеры AT89SXX | Модули программирования микроконтроллеров AT89S51, AT89S52 и AT89S8252 через SPI интерфейс.
Микроконтроллеры AVR | Модули для программирования микроконтроллеров AT90S1200 и AT90S4414
Микроконтроллеры Motorola | Модуль для чтения/записи EEPROM микроконтроллера MC68HC11E9

Схема программатора.

Программатор подключается к параллельному (принтерному) порту компьютера. В принципе как таковой схемы программатора не существует. Схема - это просто десяток проводов, подключаемых к принтерому порту вашего компьютера и несколько резистров и диодов, определенным образом соединяющих эти провода. Условно схему программатора можно разделить на две части. Вот первая из них:

Резисторы R1-R4 подключены к выводам регистра управления и служат для выдачи напряжения питания на микросхему, если используется внутренне напряжение питания. Такое решение обеспечивает достаточное питание не для всех типов микросхем, поэтому предусмотрена возможность подачи внешнего питания на программируемую микросхему. Внешнее питание подается как обычно, через стабилизатор типа КР142ЕН5А. Переключатель J1 позволяет выбирать нужный источник питания.
Управляющие линии программатора объединены в шину BUS0...BUS7. Линии BUS3...BUS7 являются двунаправлеными. По ним информация может передаваться как из компьютера, так и в компьютер. Линии BUS0...BUS2 являются однонаправленными. Информация по ним передается только от компьютера.
К линиям BUS0...BUS7 подключаются программируемые микросхемы. Всего программатор имеет четыре панели для подключения различных типов микросхем EEPROM.

Более подробно работа схемы описана в файле помощи программатора.

Печатная плата

Микросхемы с шиной I2C (серии 24СХХ) в большинстве случаев допускают программирование без выпаивания микросхемы из устройства. В этом случае вы можете использовать упрощенную схему программатора для этих микросхем:

Схема программатора для микроконтроллеров через SPI интерфейс.

Как вы можете видеть, схема адаптера SPI очень сложна и требует большого внимания при изготовлении и тщательной настройки (Шутка.) Применение такой схемы предполагает, что программируемый контроллер уже стоит в устройстве и питание контроллера и его тактирование осуществляется от этого устройства. Это называется внутрисхемное программирование. Номиналы резисторов могут находиться в пределах 200...560 Ом.

Схема подключения SPI программатора к микроконтроллерам AT89S51, AT89S52, AT89S8252 и AT90S4414

Схема подключения SPI программатора микроконтроллерам AT901200.

Схема адаптера для программирования микроконтроллеров Motorola

Большинство программаторов микроконтроллеров Моторола (MOTOR5, MOTOR11, MOTOR2) используют адаптер, собранный на микросхеме MAX232 или ее аналогах. Это адаптер можно использовать и с программатором Хамелеон. Я использую адаптер, собранный на транзисторах. Хотя он имеет определенные недостатки, но пока он меня не подводил ни разу. Вот схема адаптера:

Адаптер подключается к последовательному порту компьютера. Сигналы, обозначенные синим цветом, подлючаются к соответствующим выводам контроллера. Контроллреры семейства MC68HCXX имеют много разновидностей корпусов, поэтому схему подлючения выводов TXD, RXD, RESET нужно уточнять для конкретного контроллера.

Скачать печатную плату в OrCAD 9.1
Скачать программу "Хамелеон 0.5"

Обсудить статью на форуме

программы для iphone программы для apple . Все изменилось: отмена кассовых аппаратов, обсуждаем варианты . подарок на новоселье . mmcis-investments.ru, как трейдеры становятся нищими? . Врачи у древних римлян

Если вы разработали схему или написали статью, и хотите чтобы о ней узнали все, пишите нам и мы разместим вашу статью (схему). Подробнее...

Сайт eldigi.ru При копировании материала с данного сайта, обязательна ссылка на сайт eldigi.ru и на первоисточник! Администрация сайта eldigi.ru |  |